   
               _____ SDR telepítés: _____

0)
usb vevőt bedugni, és nem telepíteni a windows által ajánlott drivert. 
    (ha már a DVB-T TV driver telepítve van, azt nem kell eltávolítani)


1)
 driver választás:

      windows XP: "DRIVER/XP" könyvtárból indítani a zadig_xp_2.1.0.exe fájlt.
 
                          ( http://zadig.akeo.ie/downloads/zadig_xp_2.1.0.exe)


      Windows Vista+Win7+8:  "DRIVER/Vista+Win7+8" könyvtárból indítani a zadig_2.1.0.exe fájlt.
              
                          ( http://zadig.akeo.ie/downloads/zadig_2.1.0.exe )

 
zadig telepítésnél az "options" menüt kinyitni és a "list all devices" pipálni.

majd a "REALTEK 2832u Device" vagy "RTL2838UHIDIR"-et választani a főmenüben.

2)
 Fomenüben az INSTALL gombot megnyomni 
  (vagy "REINSTALL" gomb ha már telepítve van a gépen)
   (vagy "REPLACE DRIVER" gomb ha már DVB-T TV telepítve van a gépen)

3)
    "Lejátszó" könyvtárból az SDRsharp.exe programot futtatni (nem kell telepíteni).

4)
 Az sdr sharpban a play gomb melletti legördülő menüből a RTL-SDR/USB-t választani.
majd a play gombbal indítani a rádiót.

-----------ennyi--------------


5) a CONFIGURE gomb alatt lehet megadni hogy mekkora sávszélességet akarsz látni. 
továbbá a AGC és a Freki pontosság beállítások is ott vannak.

---------------

HIBA ERROR 0xc0000135 Esetén:   

!!! Windows XP SP3-hoz szükséges a .NET Framework 3.5 telepítése, ami ingyenesen letölthető (231MB) a microfos weboldaláról.!!!
---------------